
**Инструкция по настройке WI-FI роутера TOTOLINK N150RT**




**Авторизация.**

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть Ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать [http://192.168.1.1](http://192.168.1.1/)


Пользователь  **admin** , Пароль– **admin**.




Необходимо установить ключ для wi-fi сети. Для этого находясь на веб-странице нужно пройти по ссылке «шифрование» в разделе настройка wi-fi




Затем тип шифрования выбираем WPA2.



На открывшейся странице нужно прописать восьмизначный ключ.



Потом кнопку применить и потом «назад»



После этого нажать на красную ссылку и после недолгого ожидания пользуетесь интернетом от АБВ-ТВ

